|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***EKİPMAN ADI*** | **KONTROL PERİYODU**  **(Azami Süre)**  (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) | **PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ**    (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir |
| *Kalorifer kazanları* | Standartlarda süre belirtilmemişse  1 Yıl | TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır., |
| *Kullanımdaki LPG tüpleri* | Standartlarda süre belirtilmemişse  1 Yıl | TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,  TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. |
| *Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)(4)* | Standartlarda süre belirtilmemişse  1 Yıl | 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır. |
| *Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner* | Standartlarda süre belirtilmemişse  1 Yıl | 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır. |
| *Akümülatör, Transformatör* | 1 Yıl | İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır. |
| *Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı* | Standartlarda süre belirtilmemişse  1 Yıl | Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır. |
| *Yangın Söndürme cihazı* | 6 Aydan az 1 Yıldan fazla olmaz | TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır*.* |
| *Havalandırma ve Klima Tesisatı* | 1 Yıl | Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. |
| *Taşınabilir asetilen tüpleri* | TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde | TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır. |
| NOT: Binaların yangından korunması yönetmeliğinin 99 maddesinin 7. Bendine göre Taşınabilir yangın tüpleri boşalmamışsa 4 yılda bir yeniden doldurulur. | | |

**İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ**

İş ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri “ 25 Nisan 2013 Tarihli Resmi gazetenin İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VEGÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ”nden okullarımızda bulunan ekipmanlar dikkate alınarak o seçilmiştir. Bunların haricinde bir ekipmanınız var ise ilgili yönetmelikten periyodik kontrol sürelerini öğrenebilirsiniz.